Figura 4. Obtención de buena calidad de imágenes en los planos coronal y sagital.